二手岛津液相色谱仪 LC-2050C 产品介绍

产品概述 
岛津LC-2050C是一款高性能液相色谱仪（HPLC），适用于实验室常规分析、质量控制及科研开发。该机型在稳定性、灵敏度、自动化程度方面表现较好，广泛应用于制药、食品、环境、化工等领域。作为二手设备，LC-2050C在保持良好性能的同时，具备较高的经济性，适合预算有限但追求可靠分析的实验室。

产品特点

1. 高精度输液系统
四元梯度泵，支持高压混合（最高40 MPa），确保流动相混合均匀，梯度分析稳定。低脉动输送，减少基线波动，提高数据重现性。

2. 高灵敏度检测器
标配紫外-可见（UV-Vis）检测器，波长范围190-700 nm，适用于大多数有机化合物检测。可选配二极管阵列检测器（PDA），实现多波长同时检测，适用于复杂样品分析。

3. 智能化温控系统
[bookmark: _GoBack]柱温箱控温范围：5-80℃（±0.1℃），确保分离稳定性。可选配制冷模块，适用于温度敏感样品分析。

4. 自动化与易操作性
兼容自动进样器（如SIL-20A），提高分析效率，减少人为误差。LabSolutions工作站，支持仪器控制、数据采集、报告生成一体化管理。

5. 稳定耐用，维护便捷
岛津品牌保障，核心部件寿命较长，二手设备仍可保持较高可靠性。模块化设计，便于维护和升级。

应用场景

制药行业：原料药纯度分析、溶出度测试、杂质检测
食品行业：食品添加剂、农药残留、兽药残留检测（如苯甲酸等）
环境监测：水或土壤中有机污染物检测（如多环芳烃、酚类化合物）
化工行业：聚合物分析、溶剂残留检测（如邻苯二甲酸酯、甲醇、丙酮等）
科研与教学：方法开发、实验室教学、科研样品分离优化

产品参数

输液系统：四元梯度泵，流速范围0.001-10.000 mL/min
压力范围：0.1-40 MPa
检测器：UV-Vis（190-700 nm），可选PDA
柱温箱：5-80℃（±0.1℃）
进样方式：手动进样或自动进样（选配SIL-20A）
尺寸（W×D×H）：约 550×450×300 mm
电源要求：AC 100-240V，50/60Hz

经济性较高——价格通常为新机的30%-50%，性能接近新机
技术成熟——市场保有量大，方法开发资料丰富

适用客户群体
制药企业QC实验室——用于药品质量监控
食品检测机构——农药残留、添加剂分析
环境监测站——水质、土壤污染物检测
高校或科研院所——科研实验、教学培训
