安捷伦7890A-5975C气质联用仪

 1. 产品介绍

安捷伦7890A气相色谱仪与5975C质谱检测器联用系统是一款经典的毛细管气相色谱-四极杆质谱联用仪，以其高灵敏度、高稳定性和耐用性在业内享有盛誉。结合了7890A气相色谱（GC）的精准分离能力和5975C质谱（MSD）的优异检测能力。

7890A气相色谱仪以电子气路控制（EPC）精度高著称，而5975C质谱仪则采用了整体惰性高温离子源和加热双曲面四极杆技术。该系统能够对复杂基质中的有机化合物进行高效的分离、定性和定量分析，是许多实验室用于常规检测和科学研究的“主力机型”。

 2. 产品特点

7890A-5975C气质联用仪具备以下技术特点：

- 高灵敏度与低检出限：系统具备出色的信号响应能力。在全扫描模式下，1pg八氟萘（OFN）的信噪比普遍能达到400:1以上，甚至更高。其采用的微量离子检测（TID）技术提高了复杂样品中痕量物质的检测可靠性。

- 卓越的稳定性与惰性：配备整体惰性高温离子源，最高工作温度可达350°C，有效降低了高沸点化合物或活性组分的降解与吸附，减少了系统污染，确保了数据的可比性。质量轴稳定性优于0.10 amu/48小时，保证了长期运行的数据准确性。

- 高效分析与扫描速度：最大扫描速率可达12,500 amu/秒，支持快速色谱分析，且不影响谱图质量。GC柱箱的最大升温速率高达120°C/分钟，有效缩短了分析周期。

- 灵活的配置与功能：该平台支持微板流控技术，可实现如中心切割、反吹等功能，延长色谱柱寿命并提高分析效率。同时，可以选择氢气作为载气，在保证分离效果的同时降低运行成本。

- 强大的数据处理能力：配备解卷积报告软件（DRS）及保留时间锁定（RTL）功能，配合NIST谱库，能够快速、准确地筛选复杂基质（如农药残留、阻燃剂）中的目标化合物。

 3. 产品参数

 类别  参数规格 
 GC 型号  Agilent 7890A  
 MS 型号  Agilent 5975C  
 柱箱温度  室温+4°C 至 450°C  
 最大升温速率  120°C/分钟  
 控温稳定性  <0.01°C (1°C环境变化下) 
 EPC压力精度  0.001 psi  
 质量数范围  1.6 - 1050 amu (部分资料显示1.6起) 
 最大扫描速率  12,000 - 12,500 amu/秒  
 离子源  整体惰性高温离子源，最高350°C  
 四极杆  加热双曲面四极杆，106°C-200°C可控  
 接口温度  独立控温，最高350°C  
 灵敏度 (EI)  1pg 八氟萘 (OFN)，S/N ≥ 400:1  
 质量轴稳定性  优于 0.10 amu / 48小时  

 4. 应用领域

凭借其优异的性能，7890A-5975C气质联用仪广泛应用于医药、环保、食品、化工等多个领域：

[bookmark: _GoBack]- 食品与农业：主要用于农药残留的定性定量分析，如蔬菜、水果及粮食中的有机氯、有机磷农药残留。同时也用于检测食品包装材料中的邻苯二甲酸酯（塑化剂）及食品中的添加剂分析。

- 环境监测：分析环境样品中的有机污染物，包括大气中的挥发性有机物（VOCs）、苯系物，水质及土壤中的多氯联苯（PCBs）、多环芳烃（PAHs）以及酚类污染物等。

- 医药与生命科学：用于药物中有机溶剂残留的检测、中药有效成分及挥发油的鉴定、生物样品中药物代谢产物的分析等。

- 石油化工：分析石油及其馏分（如汽油、柴油）的烃类组成，以及天然气、化工原料中的杂质分析。

- 轻工与纺织品检测：广泛应用于检测纺织品、皮革制品中的禁用偶氮染料、阻燃剂（如多溴联苯醚）、富马酸二甲酯等有害物质。
