安捷伦质谱联用仪 7000C+7890B 产品介绍

一、产品概述  
安捷伦 7000C 三重四极杆气质联用系统（GC-MS/MS）与 7890B 气相色谱仪 联用，是一款高性能的精密分析仪器，专为复杂基质中痕量化合物的定性和定量分析设计。该系统结合了安捷伦领先的色谱分离技术和质谱检测灵敏度，广泛应用于环境、食品、制药、临床研究及法医毒理学等领域。  

核心优势 
超高灵敏度：检测限低至fg级，适用于痕量分析。  
良好的稳定性：智能调谐技术和动态碰撞池（Dynamic MRM）确保数据可靠性。  
[bookmark: _GoBack]高效分析能力：支持多反应监测（MRM），可同时分析数百种化合物。  
用户友好性：配备MassHunter软件，实现自动化数据处理与方法开发。  


二、技术参数 

1. 气相色谱仪 7890B
 色谱柱温箱: 操作温度范围：室温+4°C 至 450°C
 最大升温速率：120°C/min 
 进样口 :支持多种进样方式（分流/不分流、冷柱头、PTV等），最高温度：450°C
 检测器:可选FID、ECD、NPD等，与MS联用时配置MSD接口                               电子气路控制（EPC）: 精度达0.001 psi，支持多模式压力/流量控制                                 

2. 三重四极杆质谱仪 7000C
质量范围:10–1500 m/z    
 扫描速度:最高20,000 Da/sec     
灵敏度（MRM模式:<1 fg 八氟萘（OFN），
信噪比≥1000:1                                      
动态范围:>6个数量级
碰撞池:轴向加速设计，消除交叉污染，提升传输效率                                 离子源:可更换的电子轰击（EI）源，温度范围：100–350°C                           

三、标准配置清单
7890B气相色谱仪 : 包含双进样口（分流/不分流）、电子气路控制（EPC）、柱温箱 
7000C三重四极杆质谱仪： EI离子源、高灵敏度检测器、涡轮分子泵  
自动进样器（可选）：安捷伦G4567A，支持96位样品盘 
数据处理系统：预装MassHunter软件（含定量分析包） 
消耗品及附件：色谱柱（DB-5ms或等效）、校准标样、真空泵油、工具包                     

四、应用领域  

1. 环境分析
- 持久性有机污染物（POPs）、多环芳烃（PAHs）、农药残留等痕量检测。  
2. 食品安全 
- 兽药残留（如氯霉素、瘦肉精）、添加剂、塑化剂及风味物质分析。  

3. 制药与临床
- 药物代谢研究、生物标志物检测、毒理学筛查（如血液/尿液中的滥用药物）。  

4. 石油化工  
- 烃类组成分析、挥发性有机物（VOCs）检测。  

5. 法医与公共安全 


