岛津 GCMS-QP2010 气质联用仪

一、 产品介绍

岛津 GCMS-QP2010 气质联用仪（GC-MS）是一款气相色谱-质谱联用仪，适用于现代实验室对复杂样品的分离和鉴定。其色谱分离能力、质谱检测性能和操作界面，可应用于环境监测、食品、药物分析、石油化工等领域。

二、 产品特点

1. 高效分离：

气相色谱系统： 配备电子流量控制单元（AFC），支持恒压、恒流量和“载气恒线速度”控制模式，有助于保留时间和峰面积的重现性。

快速升温/冷却： 采用“双喷射冷却系统”，可在 3.4 分钟内将柱温箱从 450℃ 降至 50℃，缩短分析周期。

多种进样方式： 提供填充柱进样、分流/不分流进样、冷柱头进样等多种进样方式，适用于不同样品类型的分析。

2. 准确鉴定：

质谱检测器：采用四极杆质量分析器，提供质谱数据，用于目标化合物的鉴定。

多种扫描模式：支持全扫描（Scan）、选择离子监测（SIM）和选择反应监测（SRM）等多种扫描模式，适用于不同分析需求。

质谱库： 配备 NIST 标准质谱库，可用于目标化合物的检索和比对。

3. 操作便捷：
操作界面： 配备 LCD 显示屏和图形化操作界面。

自动调谐功能： 自动优化质谱参数，协助仪器保持工作状态。

数据管理系统： 配备数据管理系统，提供数据采集、分析和报告功能，可满足 GMP/GLP 等相关规范要求。

三、 产品说明
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1. 主要参数：

气相色谱系统：
     柱温箱温度范围：室温以上4℃～450℃
     程序升温速率：升温速率120℃/min
     进样口温度：400℃
质谱检测器：
     质量范围：1.5～1090 m/z
     分辨率：单位质量分辨
     扫描速度：10,000 u/sec
数据管理系统：
     配备 GCMSsolution 软件，提供数据采集、分析和报告功能
     支持 NIST 标准质谱库检索

四、工作原理

1. 气相色谱分离：

 样品通过进样器进入气相色谱仪，在载气带动下通过色谱柱。
 不同组分在固定相和流动相之间进行分配，因分配系数不同，各组分在色谱柱中移动速度不同，从而实现分离。

2. 质谱检测：

 分离后的组分依次进入质谱仪，在高真空环境下被离子化。
 离子化的组分在四极杆质量分析器中进行质量筛选，特定质荷比（m/z）的离子被检测器检测。
检测器将离子信号转换为电信号，经处理生成质谱图。

五、 应用领域

GCMS-QP2010 气质联用仪可应用于以下领域：

环境监测：空气、水、土壤中的挥发性有机物（VOCs）、半挥发性有机物（SVOCs）、持久性有机污染物（POPs）等分析。
食品：农药残留、兽药残留、食品添加剂、风味物质等分析。
药物分析：原料药、制剂、生物样品中的活性成分、杂质、代谢产物等分析。
石油化工：石油产品、化工原料、精细化学品中的组成分析、纯度测定、杂质鉴定等。

岛津 GCMS-QP2010 气质联用仪可应用于复杂样品的分析，适用于多个领域，为用户提供分析结果，支持科学研究与技术工作。
